# Igångkörningsprotokoll

Installatör/Entreprenör

|  |
| --- |
|  |

Ansvarig hos installatör/entreprenör

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Köpare/Kund | Datum | Installation |
|  |  |  |
| Anläggning | Anläggningsnr. | Installationsadress |
|  |  |  |
| Aggregat/storlek | Serienummer. |  |
|  |  |  |

Tryckfall över filter vid byte inställt.

Aktuellt datum och tid inställt

**Inställningar veckoprogram**

Inställda driftstider är:

Period 1. 07:00-16:00 Måndag-Söndag, Medium fläkthastighet.

Period 2. 00:00-00:00 Måndag-Söndag. 00:00-00:00 betyder icke aktiv period.

Inställt OFF-tillstånd:

Resterande tid med låg fläkthastighet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veckodag** | **Period** | **Driftstider (On)** |
| Måndag | 1 | :    -    : |
|  | 2 | :    -    : |
| Tisdag | 1 | :    -    : |
|  | 2 | :    -    : |
| Onsdag | 1 | :    -    : |
|  | 2 | :    -    : |
| Torsdag | 1 | :    -    : |
|  | 2 | :    -    : |
| Fredag | 1 | :    -    : |
|  | 2 | :    -    : |
| Lördag | 1 | :    -    : |
|  | 2 | :    -    : |
| Söndag | 1 | :    -    : |
|  | 2 | :    -    : |

**Driftläge On:** Låg , Hög

**Driftläge Off** (resterande tid): Off (stoppat) , Låg , Hög

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Förinställt värde (fabriksinställning)** | **Inställt värde efter uppstart** |
| **Temperatur** |  |  |
| Temperaturstyrning | Tilluft  Utekompenserad tilluft  Frånluft | Tilluft  Utekompenserad tilluft  Frånluft |
| Börvärde temperatur | x °C | °C |
| Utetemp.kompensering |  |  |
| Utetemp. -20,0 °C | Kompensation: 20,0 °C | °C |
| +15,0 °C | Kompensation: 0,0 °C | °C |
| Min. tilluft börvärde | 12,0 °C | °C |
| Max. tilluft börvärde | 30,0 °C | °C |
| **Luftflöde** |  |  |
| Låg fläkthastighet | xx% av max. fläkthastighet | % |
|  |  |  |
| Hög fläkthastighet | xx% av max. fläkthastighet | % |
| **Förlängd drift** |  |  |
| **Driftstid** | xxx minuter \*) | minuter \*) |
| **Filteralarm**  Tryckfall för filterbyte | xxx Pa | Pa |
|  |  |  |
| **Kyla** |  |  |
| Status | Inte aktiv | Aktiv |
| **Kylåtervinning** |  |  |
| Status | Inte aktiv | Aktiv |
| **Frikyla** |  |  |
| Status | Inte aktiv | Aktiv |
| Dagstemperaturaktivering: | xx°C | °C |
| Nattemperatur för aktivering: | Hög: 15°C Låg: 5°C | Hög:       °C Låg:       °C |
| Lägsta rumstemperatur | 18°C | °C |
| **Brandfunktion** Status | Inte aktiv | Aktiv |
| Brandfunktion då den aktiveras | Aggregatet stängs av | Fläktar på max. hastighet |

\*) Sätt minuter till 0 vid användning av extern timer.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |