# Igångkörningsprotokoll

Installatör/Entreprenör

|  |
| --- |
|       |

Ansvarig hos installatör/entreprenör

|  |
| --- |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Köpare/Kund | Datum | Installation |
|       |       |       |
| Anläggning | Anläggningsnr. | Installationsadress |
|       |       |       |
| Aggregat/storlek | Serienummer. |  |
|       |       |       |

Tryckfall över filter vid byte inställt. [ ]

Aktuellt datum och tid inställt [ ]

**Inställningar veckoprogram**

Inställda driftstider är:

Period 1. 07:00-16:00 Måndag-Söndag, Medium fläkthastighet.

Period 2. 00:00-00:00 Måndag-Söndag. 00:00-00:00 betyder icke aktiv period.

Inställt OFF-tillstånd:

Resterande tid med låg fläkthastighet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veckodag** | **Period** | **Driftstider (On)** |
| Måndag | 1 |    :    -    :    |
|  | 2 |    :    -    :    |
| Tisdag | 1 |    :    -    :    |
|  | 2 |    :    -    :    |
| Onsdag | 1 |    :    -    :    |
|  | 2 |    :    -    :    |
| Torsdag | 1 |    :    -    :    |
|  | 2 |    :    -    :    |
| Fredag | 1 |    :    -    :    |
|  | 2 |    :    -    :    |
| Lördag | 1 |    :    -    :    |
|  | 2 |    :    -    :    |
| Söndag | 1 |    :    -    :    |
|  | 2 |    :    -    :    |

**Driftläge On:** Låg [ ] , Hög [ ]

**Driftläge Off** (resterande tid): Off (stoppat) [ ] , Låg [ ] , Hög[ ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Förinställt värde (fabriksinställning)** | **Inställt värde efter uppstart** |
| **Temperatur** |  |  |
| Temperaturstyrning | Tilluft [x]  Utekompenserad tilluft [ ]  Frånluft [ ]  | Tilluft [ ]  Utekompenserad tilluft [ ]  Frånluft[ ]  |
| Börvärde temperatur | x °C |       °C |
| Utetemp.kompensering |  |  |
| Utetemp. -20,0 °C | Kompensation: 20,0 °C |       °C |
|  +15,0 °C | Kompensation: 0,0 °C |       °C |
| Min. tilluft börvärde | 12,0 °C |       °C |
| Max. tilluft börvärde | 30,0 °C |       °C |
| **Luftflöde** |  |  |
| Låg fläkthastighet | xx% av max. fläkthastighet |       % |
|  |  |  |
| Hög fläkthastighet | xx% av max. fläkthastighet  |       % |
| **Förlängd drift** |  |  |
| **Driftstid** | xxx minuter \*)  |        minuter \*) |
| **Filteralarm**Tryckfall för filterbyte | xxx Pa |       Pa |
|  |  |   |
| **Kyla** |  |  |
| Status | Inte aktiv | Aktiv [ ]  |
| **Kylåtervinning** |  |  |
| Status | Inte aktiv | Aktiv [ ]  |
| **Frikyla** |  |  |
| Status | Inte aktiv | Aktiv [ ]  |
| Dagstemperaturaktivering: | xx°C |       °C |
| Nattemperatur för aktivering: | Hög: 15°C Låg: 5°C | Hög:       °C Låg:       °C |
| Lägsta rumstemperatur | 18°C |       °C |
| **Brandfunktion** Status | Inte aktiv | Aktiv [ ]  |
| Brandfunktion då den aktiveras | Aggregatet stängs av | Fläktar på max. hastighet [ ]  |

\*) Sätt minuter till 0 vid användning av extern timer.

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |
|       |
|  |
|  |
|       |
|       |
|       |
|       |